Teknelerde bulunması gereken belge ve techizat

Ölçme Belgesi (Tonilato Belgesi)

Tüm özel tekneler boylarina bakilmaksizin Tonilato Belgesi alacaklardir.

Telsiz Telefon Ruhsati

Özel teknelerde telsiz telefon bulundurulmasi konusunda Telsiz Kanununa bagli mevzuatla belirlenmis amir hükümler uygulanir.

ZORUNLU TEÇHIZAT

Can Kurtarma Teçhizati

Can yelegi

Boyu ne olursa olsun, denize çikan her teknede seyire katilan kisi basina bir adet can yelegi bulunacaktir. Teknede çocuklarin bulunmasi halinde her çocuk için bir can yelegi bulunacaktir.

Can simidi

Boyu 9 metrenin altinda olan teknelerde en az 1adet isikli, savlolu, boyu 9 metrenin üstünde olan teknelerde birisi isikli savlolu olmak üzere en az 2 adet can simidi bulunacaktir.

 Parasütlü isaret fisegi

Her teknede en az 2 adet bulunacaktir.( tarihi geçmemis)

El maytabi

Her teknede en az 2 adet bulunacaktir. ( tarihi geçmemis)

Duman kandili

Her teknede en az 1 adet bulunacaktir. (yüzer veya elde tutulan tip ve tarihi geçmemis)

Seyir Fenerleri ve Yardimci Teçhizat

Seyir fenerleri

Bütün teknelerde Uluslararasi DenizdeÇatismayi Önleme Tüzügüne (UDÇÖT) uygun olacaktir.

Pusula

Her teknede bir adet manyetik pusula bulunacaktir.

Siyah küre

UDÇÖT kurallarina uygun olacaktir.

Kampana

UDÇÖT kurallarina uygun olacaktir.

Düdük

UDÇÖT kurallarina uygun olacaktir. Seyyar tip hava basinç tüplü olabilir.

Radar reflektörü

Boyu ne olursa olsun, 150 gros tonun altindaki bütün teknelerde bulunacaktir.

Yanginla MücadeleTeçhizati

Tasinabilir yangin söndürme tüpü

Makina dairesi veya sandigi disinda 1 adet 6 kg'lik, varsa kuzinede veya kamarada 1 adet 6 kg'lik bulunacaktir. Boylari 15 metrenin altinda olan teknelerde yangin söndürme tüpleri 2 kg'lik olabilir. Boylari 9 metrenin altinda olan teknelerde en az 1 adet 2 kg'lik bulunacaktir.Kamarali teknelerde kamara basina en az 1 adet 2 kg'lik tüp bulunacaktir. Motoru olmayan teknelerde yangin söndürme tüpü bulunmasi gerekmez.

Deniz Kirliligini Önleme Teçhizati

Pis su tanki ve güverte bosaltma baglantisi

Pis su olusabilecek yapidaki teknelerde aranir.

Notik yayinlar

Denizde Çatismayi Önleme Tüzügü kitabi

Her teknede bir adet bulunacaktir.

Can Kurtarma Isaretleri Tablosu

Bütün teknelerde bulunacaktir.

Markalama

Gemi ve baglama limani adinin yazilmasi

Teknenin basomuzluklarina ve aynasina yazilacaktir. Aynasi dar veya bas kiç bir teknede gemi ve baglama limani adlari iki kiç omuzluga yazilir. Yazilar okunakli olmali, batone harf kullanilmalidir, el yazisi veya süslü yazilar kabul edilmez, harf boylari 15 cm den küçük olamaz. Liman adi kisaltilmis olarak yazilamaz. Baglama Limani adinin önünde B.L. veya Lim. gibi kisaltmalar bulunmayacaktir. Tekne ve liman adi, kiçta tasinan hizmet botu, jetski gibi araçlar nedeniyle uzaktan okunamiyorsa daha yüksek bir yere yazilacaktir.

Can simitlerinin markalanmasi

Üzerine tekne adi ve baglama limani yazilacaktir.