Teknelerde bulunması gereken belge ve techizat

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgÖlçme Belgesi (Tonilato Belgesi)

Tüm özel tekneler boylarina bakilmaksizin Tonilato Belgesi alacaklardir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgTelsiz Telefon Ruhsati

Özel teknelerde telsiz telefon bulundurulmasi konusunda Telsiz Kanununa bagli mevzuatla belirlenmis amir hükümler uygulanir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgZORUNLU TEÇHIZAT

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgCan Kurtarma Teçhizati

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgCan yelegi

Boyu ne olursa olsun, denize çikan her teknede seyire katilan kisi basina bir adet can yelegi bulunacaktir. Teknede çocuklarin bulunmasi halinde her çocuk için bir can yelegi bulunacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgCan simidi

Boyu 9 metrenin altinda olan teknelerde en az 1adet isikli, savlolu, boyu 9 metrenin üstünde olan teknelerde birisi isikli savlolu olmak üzere en az 2 adet can simidi bulunacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgParasütlü isaret fisegi

Her teknede en az 2 adet bulunacaktir.( tarihi geçmemis)

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgEl maytabi

Her teknede en az 2 adet bulunacaktir. ( tarihi geçmemis)

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgDuman kandili

Her teknede en az 1 adet bulunacaktir. (yüzer veya elde tutulan tip ve tarihi geçmemis)

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgSeyir Fenerleri ve Yardimci Teçhizat

Seyir fenerleri

Bütün teknelerde Uluslararasi DenizdeÇatismayi Önleme Tüzügüne (UDÇÖT) uygun olacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgPusula

Her teknede bir adet manyetik pusula bulunacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgSiyah küre

UDÇÖT kurallarina uygun olacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgKampana

UDÇÖT kurallarina uygun olacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgDüdük

UDÇÖT kurallarina uygun olacaktir. Seyyar tip hava basinç tüplü olabilir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgRadar reflektörü

Boyu ne olursa olsun, 150 gros tonun altindaki bütün teknelerde bulunacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgYanginla MücadeleTeçhizati

Tasinabilir yangin söndürme tüpü

Makina dairesi veya sandigi disinda 1 adet 6 kg'lik, varsa kuzinede veya kamarada 1 adet 6 kg'lik bulunacaktir. Boylari 15 metrenin altinda olan teknelerde yangin söndürme tüpleri 2 kg'lik olabilir. Boylari 9 metrenin altinda olan teknelerde en az 1 adet 2 kg'lik bulunacaktir.Kamarali teknelerde kamara basina en az 1 adet 2 kg'lik tüp bulunacaktir. Motoru olmayan teknelerde yangin söndürme tüpü bulunmasi gerekmez.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgDeniz Kirliligini Önleme Teçhizati

Pis su tanki ve güverte bosaltma baglantisi

Pis su olusabilecek yapidaki teknelerde aranir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgNotik yayinlar

Denizde Çatismayi Önleme Tüzügü kitabi

Her teknede bir adet bulunacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgCan Kurtarma Isaretleri Tablosu

Bütün teknelerde bulunacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgMarkalama

Gemi ve baglama limani adinin yazilmasi

Teknenin basomuzluklarina ve aynasina yazilacaktir. Aynasi dar veya bas kiç bir teknede gemi ve baglama limani adlari iki kiç omuzluga yazilir. Yazilar okunakli olmali, batone harf kullanilmalidir, el yazisi veya süslü yazilar kabul edilmez, harf boylari 15 cm den küçük olamaz. Liman adi kisaltilmis olarak yazilamaz. Baglama Limani adinin önünde B.L. veya Lim. gibi kisaltmalar bulunmayacaktir. Tekne ve liman adi, kiçta tasinan hizmet botu, jetski gibi araçlar nedeniyle uzaktan okunamiyorsa daha yüksek bir yere yazilacaktir.

http://www.ginolumodelmaket.com/linkler.jpgCan simitlerinin markalanmasi

Üzerine tekne adi ve baglama limani yazilacaktir.